Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

 SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa	

 1.1. Identificatore del prodotto	
 Codice:	8090 	
 Denominazione	FLASH SPRAY 	

 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati	
 Descrizione/Utilizzo	Finitura trasparente acrilica 1K	

 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	
 Ragione Sociale	SETRA VERNICI SRL 	
 Indirizzo	Via delle Grotte 5 	
 Località e Stato	00072 Ariccia (RM) 	
 	ITALIA 	
 	tel. +390633680006 	
 	fax +39069060464 	
 e-mail della persona competente,		
 responsabile della scheda dati di sicurezza	laboratorio@setravernici.it 	

 1.4. Numero telefonico di emergenza	
 Per informazioni urgenti rivolgersi a	Centro Antiveleni di Roma +39 063054343 (CAV Policlinico Gemelli-Roma) 	

 SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli	

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:
 Liquido infiammabile, categoria 2	H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.	
 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	
 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3	H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.	

2.2. Elementi dell`etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

 Pittogrammi di pericolo:		

 Avvertenze:	Pericolo	

Indicazioni di pericolo:

 H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.	
 H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	
 H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.	
 EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.	

Consigli di prudenza:

 P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.	
 P280	Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.	
 P370+P378	In caso d`incendio: utilizzare schiuma, anidride carbonica o polvere chimica per estinguere.	
 P261	Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.	
 P233	Tenere il recipiente ben chiuso.	
 P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .	
 		
 Contiene:	Reaction mass of Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-hydroxy- and Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1- oxopropoxy]	
 	TINUVIN 292	
 	N-BUTILE ACETATO	
 	ACETATO DI ETILE	

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione ≥ 0,1%.

 SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti	

 3.2. Miscele	

Contiene:

 Identificazione	x = Conc. %	Classificazione 1272/2008 (CLP)		
 N-BUTILE ACETATO				
 CAS   123-86-4	32,5 ≤ x <  35	Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336, EUH066		
 CE   204-658-1				
 INDEX   607-025-00-1				
 Reg. REACH   01-2119485493-29				
 ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE				
 CAS   108-65-6	16,5 ≤ x <  18	Flam. Liq. 3 H226		
 CE   203-603-9				
 INDEX   607-195-00-7				
 2-BUTOSSIETANOLO				
 CAS   111-76-2	3 ≤ x <  3,5	Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315		
 CE   203-905-0		LD50 Orale: 1200 mg/kg, STA Inalazione vapori: 11 mg/l		
 INDEX   603-014-00-0				
 Reg. REACH   01-2119475108-36-xxxx				
 ACETATO DI ETILE				
 CAS   141-78-6	2,5 ≤ x <  3	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066		
 CE   205-500-4				
 INDEX   607-022-00-5				
 Reg. REACH   01-2119475103-46				
 Reaction mass of Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-hydroxy- and Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1- oxopropoxy]				
 CAS   104810-47-1	0,354 ≤ x <  0,404	Skin Sens. 1A H317, Aquatic Chronic 2 H411		
 CE   400-830-7				
 INDEX   607-176-00-3				
 Reg. REACH   01-0000015075-76-0017				
 TINUVIN 292				
 CAS   1065336-91-5	0,2 ≤ x <  0,25	Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1		
 CE   915-687-0				
 INDEX   -				
 Reg. REACH   01-2119491304-40-0000				

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

 SEZIONE 4. Misure di primo soccorso	

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico.
INGESTIONE: Consultare subito un medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Informazioni non disponibili

 SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio	

5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Si può creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

 SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale	

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

Allontanare le persone non equipaggiate. Utilizzare un`apparecchiatura antideflagrante. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

 SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento	

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Collegare ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scarpe antistatiche. La forte agitazione e lo scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature possono causare formazione e accumulo di cariche elettrostatiche. Per evitare il pericolo di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

 SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale	

 8.1. Parametri di controllo	

Riferimenti Normativi:

 ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021	
 FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS	
 ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81	
 SVN	Slovenija	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 –
 ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)	
 GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)	
 EU	OEL EU	Direttiva (UE) 2019/1831; Direttiva (UE) 2019/130; Direttiva (UE) 2019/983; Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 98/24/CE; Direttiva 91/322/CEE.	
 	TLV-ACGIH	ACGIH 2021	

 N-BUTILE ACETATO	
 Valore limite di soglia	
 Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni		
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 VLA	ESP	 241	  50	 724	 150			
 VLEP	FRA	 710	 150	 940	 200			
 VLEP	ITA	 241	  50	 723	 150			
 MV	SVN	 300	  62	 600	 124			
 WEL	GBR	 724	 150	 966	 200			
 OEL	EU	 241	  50	 723	 150			
 TLV-ACGIH			  50		 150			

 ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE	
 Valore limite di soglia	
 Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni		
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 VLA	ESP	 275	  50	 550	 100	PELLE		
 VLEP	FRA	 275	  50	 550	 100	PELLE		
 VLEP	ITA	 275	  50	 550	 100	PELLE		
 MV	SVN	 275	  50	 550	 100	PELLE		
 WEL	GBR	 274	  50	 548	 100	PELLE		
 OEL	EU	 275	  50	 550	 100	PELLE		

 2-BUTOSSIETANOLO	
 Valore limite di soglia	
 Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni		
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 VLA	ESP	  98	  20	 245	  50	PELLE		
 VLEP	FRA	  49	  10	 246	  50	PELLE		
 VLEP	ITA	  98	  20	 246	  50	PELLE		
 MV	SVN	  98	  20	 246	  50	PELLE		
 WEL	GBR	 123	  25	 246	  50	PELLE		
 OEL	EU	  98	  20	 246	  50	PELLE		
 TLV-ACGIH		  97	  20					

 ACETATO DI ETILE	
 Valore limite di soglia	
 Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni		
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 VLA	ESP	 734	 200	1468	 400			
 VLEP	FRA	 734	 200	1468	 400			
 VLEP	ITA	 734	 200	1468	 400			
 MV	SVN	 734	 200	1468	 400			
 WEL	GBR	 734	 200	1468	 400			
 OEL	EU	 734	 200	1468	 400			
 TLV-ACGIH		1441	 400					

 TINUVIN 1130	
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC				
 Valore di riferimento in acqua dolce	0,023	mg/l		
 Valore di riferimento in acqua marina	0,0023	mg/l		
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	3,06	mg/kg		
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,306	mg/kg		
 Valore di riferimento per i microorganismi STP	10	mg/l		
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre	2	mg/kg		
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL	
 	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori				
 Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali  cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali  cronici	Sistemici cronici	
 Orale				0,025 mg/kg bw/d					
 Inalazione				0,085 mg/m3				0,35 mg/m3	
 Dermica				0,25 mg/kg bw/d				0,5 mg/kg bw/d	

 TINUVIN 292	
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC				
 Valore di riferimento in acqua dolce	0,0022	mg/l		
 Valore di riferimento in acqua marina	0,00022	mg/l		
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	1,05	mg/kg		
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,11	mg/kg		
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre	0,21	mg/kg		
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL	
 	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori				
 Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali  cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali  cronici	Sistemici cronici	
 Orale		1,25 mg/kg bw/d		1,25 mg/kg bw/d					
 Inalazione		0,58 mg/m3		0,58 mg/m3		2,35 mg/m3		2,35 mg/m3	
 Dermica		1,25 mg/kg bw/d		1,25 mg/kg bw/d		2,5 mg/kg bw/d		2,5 mg/kg bw/d	

Legenda:

(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica.

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile   ;   NEA = nessuna esposizione prevista   ;   NPI = nessun pericolo identificato.

 8.2. Controlli dell`esposizione	

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

PROTEZIONE DELLE MANI
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d`uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

Valutare l`opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l`ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

PROTEZIONE RESPIRATORIA
In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo AX il cui limite di utilizzo sarà definito dal fabbricante (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.
L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l`esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

 SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche	

 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali	

 Proprietà	Valore	Informazioni	
 			
 Stato Fisico	liquido		
 Colore	incolore		
 Odore	di solvente		
 Punto di fusione o di congelamento	Non disponibile		
 Punto di ebollizione iniziale	> 35 °C		
 Infiammabilità	liquido infiammabile		
 Limite inferiore esplosività	Non disponibile		
 Limite superiore esplosività	Non disponibile		
 Punto di infiammabilità	< 23 °C		
 Temperatura di autoaccensione	Non disponibile		
 pH	Non applicabile		
 Viscosità cinematica	Non disponibile		
 Solubilità	solubile in solventi organici		
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	Non disponibile		
 Tensione di vapore	Non disponibile		
 Densità e/o Densità relativa	1 kg/l 		
 Densità di vapore relativa	Non disponibile		
 Caratteristiche delle particelle	Non applicabile		

 9.2. Altre informazioni	

 9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici	

 Informazioni non disponibili	

 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza	

 VOC (Direttiva 2010/75/UE)	56,14 %    -    561,44    g/litro		
 VOC (carbonio volatile)	33,35 %    -    333,48    g/litro		

 SEZIONE 10. Stabilità e reattività	

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

N-BUTILE ACETATO

Si decompone a contatto con: acqua.

ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE

Stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

Con l'aria può dare lentamente perossidi che esplodono per aumento di temperatura.

2-BUTOSSIETANOLO

Si decompone per effetto del calore.

ACETATO DI ETILE

Si decompone lentamente ad acido acetico ed etanolo per l'azione di luce, aria e acqua.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

N-BUTILE ACETATO

Rischio di esplosione a contatto con: agenti ossidanti forti.Può reagire pericolosamente con: idrossidi alcalini,potassio ter-butossido.Forma miscele esplosive con: aria.

ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE

Può reagire violentemente con: sostanze ossidanti,acidi forti,metalli alcalini.

2-BUTOSSIETANOLO

Può reagire pericolosamente con: alluminio,agenti ossidanti.Forma perossidi con: aria.

ACETATO DI ETILE

Rischio di esplosione a contatto con: metalli alcalini,idruri,oleum.Può reagire violentemente con: fluoro,agenti ossidanti forti,acido clorosolforico,potassio ter-butossido.Forma miscele esplosive con: aria.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

N-BUTILE ACETATO

Evitare l'esposizione a: umidità,fonti di calore,fiamme libere.

2-BUTOSSIETANOLO

Evitare l'esposizione a: fonti di calore,fiamme libere.

ACETATO DI ETILE

Evitare l'esposizione a: luce,fonti di calore,fiamme libere.

10.5. Materiali incompatibili

N-BUTILE ACETATO

Incompatibile con: acqua,nitrati,forti ossidanti,acidi,alcali,zinco.

ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE

Incompatibile con: sostanze ossidanti,acidi forti,metalli alcalini.

ACETATO DI ETILE

Incompatibile con: acidi,basi,forti ossidanti,alluminio,nitrati,acido clorosolforico.Materiali non compatibili: materie plastiche.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

2-BUTOSSIETANOLO

Può sviluppare: idrogeno.

 SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche	

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.
Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall`esposizione al prodotto.

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE
La principale via di entrata è quella cutanea, mentre quella respiratoria è meno importante, data la bassa tensione di vapore del prodotto.

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

N-BUTILE ACETATO
LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.

ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE
LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

N-BUTILE ACETATO
Nell'uomo i vapori di sostanza causano irritazione degli occhi e del naso. In caso di esposizioni ripetute, si hanno irritazione cutanea, dermatosi (con secchezza e screpolatura della pelle) e cheratiti.

ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE
Al di sopra di 100 ppm si ha irritazione delle mucose oculari, nasali e orofaringee. A 1000 ppm si notano turbe nell'equilibrio e irritazione severa agli occhi. Gli esami clinici e biologici praticati sui volontari esposti non hanno rivelato anomalie. L'acetato produce maggiore irritazione cutanea ed oculare per contatto diretto. Non vengono riportati effetti cronici sull'uomo (INCR, 2010).

Effetti interattivi

N-BUTILE ACETATO
E' riportato un caso di intossicazione acuta in un operaio di 33 anni in una operazione di pulizia di un serbatoio con un preparato contenente xileni, acetato di butile e acetato glicole etilenico. Il soggetto aveva irritazione congiuntivale e del tratto respiratorio superiore, sonnolenza e disturbi della coordinazione motoria, risoltisi entro 5 ore. I sintomi sono attribuiti ad avvelenamento da xileni misti e butile acetato, con un possibile effetto sinergico responsabile degli effetti neurologici. Casi di cheratite vacuolare sono segnalati in lavoratori esposti ad una miscela di vapori di acetato di butile e isobutanolo, ma con l'incertezza circa la responsabilità di un particolare solvente (INRC, 2011).

TOSSICITÀ ACUTA

 ATE (Inalazione - vapori) della miscela:	> 20 mg/l	
 ATE (Orale) della miscela:	>2000 mg/kg	
 ATE (Cutanea) della miscela:	Non classificato (nessun componente rilevante)	

N-BUTILE ACETATO

 LD50 (Cutanea):	> 5000 mg/kg Rabbit	
 LD50 (Orale):	> 6400 mg/kg Rat	
 LC50 (Inalazione vapori):	21,1 mg/l/4h Rat	

ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE

 LD50 (Cutanea):	> 5000 mg/kg Rat	
 LD50 (Orale):	8530 mg/kg Rat	

2-BUTOSSIETANOLO

 LD50 (Orale):	1200 mg/kg Guinea pig	
 LC50 (Inalazione vapori):	2,2 mg/l/4h Rat	
 STA (Inalazione vapori):	11 mg/l stima dalla tabella 3.1.2 dell`Allegato I del CLP	
 	(dato utilizzato per il calcolo della stima della tossicità acuta della miscela)	

TINUVIN 1130

 LD50 (Cutanea):	> 2000 mg/kg ratto	
 LD50 (Orale):	> 5000 mg/kg ratto	
 LC50 (Inalazione vapori):	> 5,8 mg/l/4h ratto	

TINUVIN 292

 LD50 (Orale):	3230 mg/kg ratto	

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Sensibilizzante per la pelle

Sensibilizzazione respiratoria

Informazioni non disponibili

Sensibilizzazione cutanea

Informazioni non disponibili

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità

Informazioni non disponibili

Effetti nocivi sullo sviluppo della progenie

Informazioni non disponibili

Effetti sull`allattamento o attraverso l`allattamento

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Può provocare sonnolenza o vertigini

Organi bersaglio

Informazioni non disponibili

Via di esposizione

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Organi bersaglio

Informazioni non disponibili

Via di esposizione

Informazioni non disponibili

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

11.2. Informazioni su altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.

 SEZIONE 12. Informazioni ecologiche	

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

12.1. Tossicità

 TINUVIN 1130			
 LC50 - Pesci		2,8 mg/l/96h	
 EC50 - Crostacei		4 mg/l/48h	
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche		> 100 mg/l/72h	

 TINUVIN 292			
 LC50 - Pesci		0,97 mg/l/96h Lepomis macrochirus	
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche		1,68 mg/l/72h	
 NOEC Cronica Crostacei		1 mg/l	

12.2. Persistenza e degradabilità

 ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE			
 Solubilità in acqua		> 10000 mg/l 	
   Rapidamente degradabile

 2-BUTOSSIETANOLO			
 Solubilità in acqua		1000 - 10000 mg/l	
   Rapidamente degradabile

 ACETATO DI ETILE			
 Solubilità in acqua		> 10000 mg/l 	
   Rapidamente degradabile

 N-BUTILE ACETATO			
 Solubilità in acqua		1000 - 10000 mg/l	
12.3. Potenziale di bioaccumulo

 ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE			
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua		1,2 	

 2-BUTOSSIETANOLO			
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua		0,81 	

 ACETATO DI ETILE			
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua		0,68 	
 BCF		30 	

 N-BUTILE ACETATO			
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua		2,3 	
 BCF		15,3 	
12.4. Mobilità nel suolo

 N-BUTILE ACETATO			
 Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua		< 3 	
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull`ambiente oggetto di valutazione.
12.7. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

 SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento	

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all`ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

 SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto	

14.1. Numero ONU o numero ID

 ADR / RID, IMDG, IATA:	1263						

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

 ADR / RID:	PITTURE						
 IMDG:	PAINT						
 IATA:	PAINT						

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

 ADR / RID:	Classe: 3	Etichetta: 3					
 IMDG:	Classe: 3	Etichetta: 3					
 IATA:	Classe: 3	Etichetta: 3					

14.4. Gruppo d'imballaggio

 ADR / RID, IMDG, IATA:	II						

14.5. Pericoli per l`ambiente

 ADR / RID:	NO						
 IMDG:	NO						
 IATA:	NO						

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

 ADR / RID:		HIN - Kemler: 33		Quantità Limitate: 5 L		Codice di restrizione in galleria: (D/E)	
 		Disposizione speciale: 163, 367, 640D, 650					
 IMDG:		EMS: F-E, S-E		Quantità Limitate: 5 L			
 IATA:		Cargo:		Quantità massima: 60 L		Istruzioni Imballo: 364	
 		Pass.:		Quantità massima: 5 L		Istruzioni Imballo: 353	
 		Disposizione speciale:		A3, A72, A192			

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell`IMO

Informazione non pertinente

 SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione	

 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela	

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: P5c

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Prodotto
 Punto	3 - 40		

Sostanze contenute

 Punto	75		

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

Non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale ≥ a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

 15.2. Valutazione della sicurezza chimica	

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.

 SEZIONE 16. Altre informazioni	

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

 Flam. Liq. 2	Liquido infiammabile, categoria 2		
 Acute Tox. 4	Tossicità acuta, categoria 4		
 Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, categoria 2		
 Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, categoria 2		
 Skin Sens. 1A	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A		
 STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3		
 Aquatic Acute 1	Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1		
 Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1		
 H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.		
 H302	Nocivo se ingerito.		
 H332	Nocivo se inalato.		
 H319	Provoca grave irritazione oculare.		
 H315	Provoca irritazione cutanea.		
 H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.		
 H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.		
 H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.		
 H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.		
 EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.		

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS: Numero del Chemical Abstract Service 
- CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numero identificativo nell`Allegato VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento (CE) 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- STA: Stima Tossicità Acuta
- TLV: Valore limite di soglia 
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione lavorativa.
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)
4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Regolamento (UE) 2019/1148
18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l`utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. L`utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all`utilizzo di prodotti chimici.
METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE
Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.
Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.
Pericoli per l`ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.

Modifiche rispetto alla revisione precedente
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
01.